**Relação de Materiais de Reparo e Pintura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviço** | **Materiais Utilizados** | **Marca dos produtos contados** |
| Tratamento das patologias existentes: corrosão de armaduras | Revestimento polimérico inibidor de corrosão |  |
| Argamassa de alta resistência (graute tixotrópico) |  |
| Tratamento das patologias existentes: fissuras nos revestimentos de fachada | Fundo Preparador de Paredes, Base Água |  |
| Selante acrílico branco |  |
| Tela estruturante de poliéster para reforço das impermeabilizações |  |
| Limpeza e preparação das fachadas | Solução de hipoclorito de sódio com 4% a 6% de cloro ativo |  |
| Pintura Externa | Tinta acrílica premium, acabamento fosco, cor branca, para interior e exterior |  |
| Tinta acrílica premium, acabamento fosco, cores azul e verde indicadas em projeto, para interior e exterior |  |
| Pintura Esmalte: repintura superfícies de madeira | Massa para madeira, acabamento liso, para interior e exterior |  |
| Tinta esmalte a base d’água, acabamento acetinado, na cor cinza espacial |  |
| Pintura Esmalte: repintura superfícies metálicas | Fundo para superfícies ferrosas |  |
| Pintura com tinta esmalte base água, acabamento acetinado, cores especificadas em projeto |  |