**Cartório Eleitoral de Gaspar/SC**

Relação de Materiais de Reparo e Pintura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviço** | **Materiais Utilizados** | **Marca dos Produtos Cotados** |
| Limpeza das fachadas | Sabão neutro desengordurante |  |
| Solução de hipoclorito de sódio com 4% a 6% de cloro ativo |  |
| Correção de patologia: umidade ascendente em paredes | Argamassa impermeabilizante semiflexível (polimérica) |  |
| Impermeabilizante para argamassa de revestimento |  |
| Pintura impermeabilizante acrílica flexível na cor branca |  |
| Textura acrílica média para paredes |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor branco neve, para interior e exterior |  |
| Correção de patologia: umidade em cantos de janelas | Elastômero acrílico à base de água, na cor branca |  |
| Tela estruturante de poliéster para reforço das impermeabilizações |  |
| Selante elástico de poliuretano, na cor branca |  |
| Correção de patologia: fissuras externas | Fundo Preparador de Paredes, Base Água |  |
| Selante acrílico branco |  |
| Tela de poliéster |  |
| Pintura Externa | Textura acrílica média para paredes |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor branca, para interior e exterior |  |
| Pintura Interna | Massa látex PVA |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor branca, para interior e exterior |  |
| Pintura Esmalte: repintura superfícies de madeira | Massa para madeira, acabamento liso, para interior e exterior |  |
| Massa acrílica tipo tapa tudo |  |
| Tinta esmalte a base d’água, acabamento acetinado, na cor branca |  |
| Cola de contato (adesivo acrílico) |  |
| Pintura Esmalte: repintura superfícies metálicas | Fundo para superfícies ferrosas |  |
| Pintura com tinta esmalte base água, acabamento brilhante, na cor branca |  |