**RELAÇÃO DE MATERIAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materiais Utilizados** | **Marca dos produtos cotados** | **Modelo / Código / Referência dos produtos cotados** |
| Argamassa colante tipo ACII, uso externo. |  |  |
| Revestimento em placa de concreto prensado, dimensões 40x40x3 cm, cor vermelha, resistência conforme norma DIN 1100, compressão axial ≥ 30 MPa, tração por compressão diametral ≥ 5 MPa e desgaste por abrasão < 3mm/1000m. |  |  |
| Bloco intertravado tipo paver na cor natural, espessura de 8cm, dimensões 10,5x21cm, resistência 35MPa. |  |  |