

Lages, 18 de julho de 2018.

 Abaixo informamos os novos padrões de comerciais e programas a serem entregues no Sbt/SC a partir desta data;

**OPÇÃO 1**

Vídeo Compressão: XDCAM 4:2:2 - HD 50 NTSC – MXF áudio interleaved.

Áudio: 48Khz – 16bits – Uncompressed.

Aspecto: 16:9 – (1920x1080) – 1080i – Entrelaçado, não progressivo.

Ordem de Campo/ Upper first : Primeiro Superior

Aspecto/ Square Pixels: Pixels quadrados (1,0)

Taxa de Quadros 29,97

2 canais (estéreos duplicado), Volume do Áudio: 0db 100%

 

**OPÇÃO 2**

Vídeo Compressão: DVCPRO 4:2:0 - HD 1080i60 – MOV Quick Time áudio Uncompressed

Áudio: 48Khz – 16bits – Uncompressed.

Aspecto: 16:9 – (1280x1080) – 1080i 60 – Entrelaçado, não progressivo.

Ordem de Campo/ Upper First: Primeiro Superior

Taxa de Quadros: 29,97

Aspecto/Square Pixels: Pixels quadrados (1,5)

2 canais (estéreos duplicado), Volume do Áudio: 0db 100%

Att.

Eder R. Borges

DIRETOR DE OPERAÇÕES SBT/SC

(49) 3224-6791

ederborges@scc.com.br