Cartórios Eleitorais de Joinville/SC

Relação de Materiais de Reparo e Pintura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviço** | **Materiais Utilizados** | **Marca dos Produtos Cotados** |
| Limpeza das fachadas | Sabão neutro desengordurante |  |
| Solução de hipoclorito de sódio com 4% a 6% de cloro ativo |  |
| Preparação das superfícies para pintura | Fundo preparador de paredes, base água |  |
| Selante acrílico branco |  |
| Tela de poliéster |  |
| Pintura impermeabilizante acrílica flexível |  |
| Cordão delimitador de junta de espuma de polietileno de baixa densidade, diâmetro 20mm |  |
| Selante elástico de poliuretano, na cor branca |  |
| Reparos diversos | Argamassa colante AC-II |  |
| Selante elástico de poliuretano, na cor branca |  |
| Selante elástico monocomponente a base de silicone |  |
| Argamassa polimérica |  |
| Pintura Externa | Textura acrílica média para paredes |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor branca, para interior e exterior |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor cinza, para interior e exterior |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor cinza, para interior e exterior |  |
| Fundo Preparador de Paredes, Base Água |  |
| Tinta Acrílica Premium para piso, nas cores amarela e preta |  |
| Pintura Interna | Fundo Preparador de Paredes, Base Água |  |
| Pintura impermeabilizante acrílica flexível |  |
| Tinta Acrílica Premium, acabamento fosco, na cor branca, para interior e exterior |  |
| Pintura Epóxi: repintura de paredes com tinta epóxi | Massa Acrílica |  |
| Fundo epóxi |  |
| Tinta epóxi a base de água, acabamento acetinado, na cor branca |  |
| Pintura Esmalte: repintura superfícies de madeira | Massa para madeira, acabamento liso, para interior e exterior |  |
| Massa acrílica tipo tapa tudo |  |
| Tinta esmalte a base d’água, acabamento acetinado, na cor branca |  |
| Pintura Esmalte: repintura superfícies metálicas | Pintura com tinta esmalte base água, acabamento acetinado, na cor branca |  |